**Veřejná zakázka - Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím sponzoringu**

Příloha H zadávací dokumentace **Minimální technické požadavky (specifikace)** zadavatele na předmět plnění - osobní silniční vozidla (celkem 55 ks) kategorie M1 s elektrickým pohonem minimálně vyšší střední třídy (E) bez obsluhy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadové číslo** | **Minimální technické požadavky (specifikace)** | | **Požadavek zadavatele** | **Hodnota nabízená dodavatelem** |
|  | Karoserie (typ vozidla): | Sedan, kombi nebo hatchback  (dodavatel musí bezpodmínečně poskytnout zadavateli vždy pouze jeden typ vozidla karoserie pro všechna dodaná vozidla[[1]](#footnote-1)) | ANO |  |
|  | Provedení: | osobní vyšší střední třídy (E) | ANO |  |
|  | Kategorie: | M1 | ANO |  |
|  | Minimální rozvor: | ≥ 2 750 mm | ANO |  |
|  | Tovární (výrobní) značka: | Shodná u všech vozidel | ANO |  |
|  | Rok výroby: | květen 2021 a pozdější | ANO |  |
|  | Datum první registrace: | květen 2021 a pozdější | ANO |  |
|  | Počet najetých km (stav tachometru): | Maximálně 10 000 km | ANO |  |
|  | Objem zavazadlového prostoru dle metodiky VDA: | Min 400 l | ANO |  |
|  | Barva karoserie: | Černá  (všechna vozidla musí být dodavatelem poskytnuta zadavateli v jednotné černé barvě) | ANO |  |
|  | Pohon - motor: | Elektrický, elektro | ANO |  |
|  | Max. výkon: | ≥ 130 kW | ANO |  |
|  | Kapacita baterie: | Min 50 kWh | ANO |  |
|  | Palivo: | elektřina | ANO |  |
|  | Dojezd - Homologovaný dojezd dle platné metodiky WLTP: | ≥ 250 km | ANO |  |
|  | Nabíjecí kabel pro nabíjení z Wallbox a veřejného nabíjení: | Min 6 m | ANO |  |
|  | Nabíjecí kabel pro 230V zásuvku: | Min 4 m | ANO |  |
|  | Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem: |  | ANO |  |
|  | Převodovka: | 1-stup. automat. | ANO |  |
|  | Typ akumulátoru: | Lithium-iontová baterie, Lithium – polymerová baterie |  |  |
|  | Maximální rychlost: | ≥ 130 km/h | ANO |  |
|  | Denní svícení: | automatické | ANO |  |
|  | Elektronický stabilizační program (ESP) | | ANO |  |
|  | Airbag řidiče a spolujezdce včetně kolenního airbagu a vypínání airbagu spolujezdce: | | ANO |  |
|  | Asistenční systém ABS, MSR, ASR, EDS (nebo obdobné systémy) brzdový asistent, hlídání mrtvého úhlu: | | ANO |  |
|  | Vyhřívané, elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka v barvě vozu: | | ANO |  |
|  | Min. 18“ kola z lehké slitiny a pneumatiky R18 s min. rychlostním indexem odpovídající max. konstrukční rychlosti vozidla, rok výroby shodný s rokem dodání max. o rok starším: | | ANO |  |
|  | Sada zimních pneumatik včetně disků kol z lehké slitiny min. R18 s min. rychlostním indexem odpovídající max. konstrukční rychlosti vozidla, rok výroby shodný s rokem dodání max. o rok starším: | | ANO |  |
|  | Emisní standart dle v době předání platné legislativy: | | ANO |  |
|  | Parkovací brzda elektromechanická s asistentem rozjezdu do kopce: | | ANO |  |
|  | Přední a zadní parkovací asistent: | | ANO |  |
|  | Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů: | | ANO |  |
|  | Elektrické stahování předních a zadních oken: | | ANO |  |
|  | Automatická min. dvouzónová klimatizace: | | ANO |  |
|  | Alarm: | | ANO |  |
|  | Palubní počítač | | ANO |  |
|  | Bezklíčové centrální odemykání a zamykání dveří: | | ANO |  |
|  | Nekuřácké provedení: | | ANO |  |
|  | Originální rádio s digitálním příjmem, min. 4 reproduktory, příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth integrované v palubní desce: | | ANO |  |
|  | Navigace s barevným displayem min. 6“ a mapovými podklady min. ČR: | | ANO |  |
|  | Minimálně dvě USB nebo USB-C rozhraní: | | ANO |  |
|  | Elektricky nastavitelná přední sedadla včetně bederní opěrky: | | ANO |  |
|  | Reflexní vesty na počet míst k sezení: | | ANO |  |
|  | Česká jazyková verze palubních systémů: | | ANO |  |
|  | Manuál v českém jazyce: | | ANO |  |
|  | Hasicí přístroj 1 kg; | | ANO |  |
|  | Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů; | | ANO |  |
|  | Vozidlo musí být doplněno všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce: | | ANO |  |
|  | Povinná výbava dle platné legislativy | | ANO |  |
|  | Vyhřívané zadní sklo: | | ANO |  |
|  | Interiér provedení vozidla - celé v kůži: | | ANO |  |
|  | Náhon na všechna kola: | | ANO |  |
|  | Stav pneumatik (vozidlo bude dodáno na letních pneumatikách) – minimální výška vzorku 5 mm | | ANO |  |
|  | Asistent hlídání mrtvého úhlu | | ANO |  |
|  | Aktivní systém hlídání jízdního pruhu | | ANO |  |
|  | Aktivní systém prevence čelního nárazu | | ANO |  |

1. nelze a je předem vyloučeno tedy např. poskytnou část vozidel s karosérií sedan a další část vozidel s karoserií kombi [↑](#footnote-ref-1)